**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Oggetto:**Lavori di “Rifacimento dell’impermeabilizzazione del terrazzo con guaina bituminosa, c/o il c.f. F1 del P.O. di Ariano I. (AV)”. CIG: Z2C38514F0**

*(Procedura ai sensi del D. lgs n° 50 art. 36 del 18 aprile 2016)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODICE** | **DESCRIZIONE** | **U.M.** | **Prez.**  **Unit.** | **Quan**  **tità** | **Euro** |
| R.02.090.070.b | Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. | mq | 5.67 | 900 | **5103** |
| E.07.010.060.a | Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti | mq | 5.26 | 400 | **2104** |
| E.11.040.015.b | Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 120÷150 mm | cad. | 17.93 | 10 | **179,30** |
| E.12.060.010.a | Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m | mq | 2.00 | 900 | **1800** |
| E.12.010.020.a | Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm | mq | 24.45 | 900 | **22005** |
| E.12.060.040.a | Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia | mq | 3.26 | 900 | **2934** |
| NP1 | Rimozione/sollevamento, riposizionamento e ripristino delle condotte aerauliche | corpo | 1 | 2000 | **2000,00** |
| **Lavori a base d’asta** | | | | | **36125,30** |
| **Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso** | | | | | **1806,26** |
| **TOTALE** | | | | | **37931,56** |